Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia po zmianach z dn. 16.06.2021 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | **Drukarka atramentowa – 18 szt. (wymagania minimalne)** |
| 1 | **Technologia druku:** Atrament |
| 2 | **Funkcje** Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie |
| 3 | **Druk kolorów** Tak |
| 4 | **Prędkość druku (w czerni i kolorze):** 34 str./min. |
| 5 | **Miesięczny cykl pracy:** 50 000 stron A4 |
| 6 | **Drukowanie dwustronne:** Automatyczny (standardowo) |
| 7 | **Faksowanie:** Tak, kolor |
| 8 | **Możliwości sieciowe:** Tak, przez wbudowany port Ethernet, bezprzewodowo 802.11b/g/n) |
| 10 | **Panel sterowania:** Kolorowy, graficzny ekran dotykowy o przekątnej min. 10 cm |
| 11 | **Zarządzanie bezpieczeństwem:** Protokół SSL/TLS (https), uwierzytelnianie LDAP,WPA2-Enterprise – przewodowo,Uwierzytelnianie bezprzewodowe 802.1x (EAP-TLS, LEAP i PEAP),uwierzytelnianie PSK łączności bezprzewodowej. |
| 12 | **Standardowa pojemność podajnika papieru:** Podajnik na 500 arkuszy, uniwersalny podajnik na 50 arkuszy |
| 13 | **Standardowa pojemność odbiornika papieru:** Odbiornik papieru na 300 arkuszy (wydrukiem do dołu) |
| 14 | **Rozmiary nośników, do dostosowania:** Podajnik 1: od 76 x 127 do 216 x 356 mmPodajnik 2: od 102 x 210 do 216 x 297 mm |
| 15 | **Gramatura nośników, obsługiwana:** Podajnik 1: 60–120 g/m² (papier zwykły), Podajnik 2: 60–120 g/m² (papier zwykły),  |
| 16 | **Wydruk pierwszej strony w czerni (A4, po wyjściu ze stanu gotowości):** W ciągu 6,5 s |
| 17 | **Prędkość druku dwustronnego (A4):** 21 str./min |
| 18 | **Dwustronne skanowanie z automatycznego podajnika dokumentów:** Tak |
| 19 | **Skanowanie w kolorze:** Tak |
| 20 | **Format skanowania, maksymalny:** 216 x 356 mm |
| 21 | **Technologia skanowania:** Czujnik CIS |
| 22 | **Szybkość skanowania (tryb normalny, format A4):** 25 obrazów/min (w czerni i kolorze) |
| 24 | **Prędkość skanowania dwustronnego (tryb normalny, format A4):** 25 obrazów/min (w czerni i kolorze) |
| 25 | **Rozdzielczość skanowania, sprzętowa:** 1200 x 1200 dpi |
| 26 | **Szybkość kopiowania w czerni i kolorze:** 40 kopii/min |
| 27 | **Rozdzielczość kopii:** 600 dpi |
| 28 | **Łączność:** 1 port USB 2.0 Hi-Speed1 karta sieciowa Ethernet 10/100 Base-TX1 porty RJ-11 modemu/linii telefonicznej |
| 29 | **Typowe zużycie energii (TEC): 0,880 kWh/Tydzień** |
| 30 | **Wkłady startowe:** Czarny wkład startowy na min. 2500 stronBłękitny wkład startowy na min. 1000 stronPurpurowy wkład startowy na min. 1000 stronŻółty wkład startowy na min. 1000 stron |
| 31 | **Gwarancja producenta tj**: Rozszerzona umowa serwisowa (części i robocizna) udzielona przez producenta urządzenia 36 miesięcy z czasem reakcji: następny dzień roboczy  |
| 32 | **Wymagania dodatkowe**: kabel USB |
|  | 33 | **Wymagane dokumenty:** deklaracje zgodności CE, certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu, certyfikat Energy Star lub dokument równoważny m.in. wydruk ze strony internetowej przykładowo http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov; |

|  |  |
| --- | --- |
| 2 | **TONER DO DRUKARKI ATRAMENTOWEJ CZARNY – 72 szt** |
| 1 | **Wydajność pełnego tonera (nie startowego):** Czarny wkład atramentowy na min. 10000 stron |
| **Toner:** nie naruszający praw patentowych producenta drukarki, przeznaczony do pracy z urządzeniem zaoferowanym w pkt 1.Data przydatności nie krótsza niż 2 lata licząc od dnia dostarczenia.  |

|  |  |
| --- | --- |
| 3 | **TONER DO DRUKARKI ATRAMENTOWEJ BŁĘKITNY – 18 szt** |
| 1 | **Wydajność pełnego tonera (nie startowego):** Błękitny wkład atramentowy na min. 3000 stron |
| **Toner:** nie naruszający praw patentowych producenta drukarki, przeznaczony do pracy z urządzeniem zaoferowanym w pkt 1.Data przydatności nie krótsza niż 2 lata licząc od dnia dostarczenia. |

|  |  |
| --- | --- |
| 4 | **TONER DO DRUKARKI ATRAMENTOWEJ PURPUROWY – 18 szt** |
| 1 | **Wydajność pełnego tonera (nie startowego):** Purpurowy wkład atramentowy na min. 3000 stron |
| **Toner:** nie naruszający praw patentowych producenta drukarki, przeznaczony do pracy z urządzeniem zaoferowanym w pkt 1Data przydatności nie krótsza niż 2 lata licząc od dnia dostarczenia. |

|  |  |
| --- | --- |
| 5 | **TONER DO DRUKARKI ATRAMENTOWEJ ŻÓŁTY – 18 szt** |
| 1 | **Wydajność pełnego tonera (nie startowego):**  Żółty wkład atramentowy na min. 3000 stron |
| **Toner:** nie naruszający praw patentowych producenta drukarki, przeznaczony do pracy z urządzeniem zaoferowanym w pkt 1Data przydatności nie krótsza niż 2 lata licząc od dnia dostarczenia. |

**Miejsca dostawy:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Skrócona nazwa** | **Adres** | **Liczba drukarek (szt.)** | **Liczba tonerów (szt.)** |
| **czarny** | **błękitny**  | **purpurowy** | **żółty** |
| **TDT** | Transportowy Dozór Techniczny: ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 |
| **OT2** | Oddział Terenowy TDT w Lublinie: Al. Witosa 1, 20-315 Lublin | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| **OT3** | Oddział Terenowy TDT w Krakowie: ul. Pocieszka 5, 31-408 Kraków | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| **OT4** | Oddział Terenowy w Katowicach: ul. Cedrowa 8, 40-181 Katowice | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| **OT5** | Oddział Terenowy TDT w Gdańsku: ul. Kętrzyńskiego 24 B, 80-376 Gdańsk | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| **OT6** | Oddział Terenowy TDT we Wrocławiu: ul. Solskiego 5, 52-401 Wrocław | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| **OT7** | Oddział Terenowy TDT w Poznaniu: ul. Grunwaldzka 391, 60-173 Poznań | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| **OT8** | Oddział Terenowy TDT w Szczecinie ul. Firlika 20, 71-673 Szczecin | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| **OT12** | Zespół Inspektorów TDT w Białymstoku ul. Cieszyńska 3A, 15-371 Białystok | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| **OT14** | Zespół Inspektorów TDT w Łodzi ul. Gdańska 136, 90-536 Łódź | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| **OT22** | Zespół Inspektorów TDT w Kielcach, ul. Piotrkowska 12, 25-510 Kielce | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| **OT32** | Zespół inspektorów w Rzeszowie ul. K.K. Baczyńskiego 1 35-210 Rzeszów | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| **OT53** | Zespół Inspektorów TDT w Olsztynie ul. Szarych Szeregów 7, 10-079 Olsztyn | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| **OT52** | Zespół Inspektorów TDT w Bydgoszczy ul. Zygmunta Augusta 14, 85-082 Bydgoszcz | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| **RAZEM** | **18** | **72** | **18** | **18** | **18** |